广东省人民医院移动推车采购项目需求

一.一般病区用移动推车(26台)：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 子项目 | 规格要求 |
| 车体系统 | 一体化设计 | 整车一体化设计，主机、电池等均集成在台面内部，不外挂，不外露; |
| 工作台面 | 显示器支架后移，保证台面使用面积最大的同时方便清洁消毒。 |
| 工作台面升降 | 工作台面可高低升降，可靠耐用 |
| 围栏 | 工作台面配备一体化围栏，可防止桌面物品掉落 |
| 车体材质 | 车体表面抑菌处理，方便清洁  面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
| 线缆 | 整车线缆隐藏式设计，车体线缆无外露 |
| 抽屉 | 可加挂2-3层抽屉，柜体可直接快速安装于宽立柱上，柜体需与台面分离，抽屉可锁。 |
| 键盘托 | 内置医用有线键盘和鼠标。抽屉拉手隐形设计 |
| 可扩展台面 | 工作台面支持扩展，并方便使用 |
| 显示器固定支架 | 显示器支架允许单独升降、旋转、横竖屏转换， |
| 控制面板 | 控制面板上具备LED显示灯，可实时显示电池状态及电量； |
| 车体升降 | 工作台面可高低升降，可靠耐用 |
| 无线网络要求 | 在医院无线网络环境可无缝漫游；提供无线网络调优，可根据网络环境自动适配调校最佳信号和漫游设置；与第三方网络供应商匹配优化，最大限度提高无线网络性能 |
| 充电线 | 需配备2米以上，易于收藏的充电线 |
| 脚轮 | 4寸或5寸医疗级静音、防滑、防缠绕脚轮，其中两个戴刹车功能 |
| 主机系统 | 硬件配置 | CPU：Core i7-6500U或以上  内存：8GB DDR3  硬盘：256GB固态硬盘  无线网卡：支持2.4G/5G双频Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac；  操作系统：Windows7/Windows10 |
| 接口 | USB：4个或以上；1个RJ45 |
| 显示模块 | 21.5“LED显示器或以上，分辨率≥1920\*1080； |
| 电源系统 | 主电池 | 智能磷酸铁锂电池，充放电2000次以上，充电时间<4小时，连续工作时间≥8小时，具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 |
| 安全认证 | 需提供第三方权威认证报告； |
| 配件 | 标准配件 | PVC台面垫\*1  鼠标、键盘（有线）  4寸（5寸）医用静音轮\*4，其中两个可以锁定  多功能置物盒（兼容手消液盒、锐器盒、剪刀盒）\*1  4.5L手按垃圾桶\*2 |

二 . 监护室用移动推车(14台)：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 子项目 | 规格要求 |
| 车体系统 | 一体化设计 | 整车一体化设计，主机、电池等均集成在台面内部，不外挂，不外露; |
| 模块化 | 整车采用模块化设计，台面、主机、显示器、抽屉等均可模块化安装替换，利于后期升级; |
| 台面设计 | 高集成一体化台面设计；台面表面蚀纹处理，高雅防滑； |
| 把手 | 前后均带有把手，方便各角度推动； |
| 围栏 | 本车配备一体化围栏，防止物品掉落，防止液体渗漏，符合院感要求 |
| 车体材质 | 车体表面抑菌处理，方便清洁  面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
| 显示器固定支架 | 显示支架允许单独升降； |
| 控制面板 | 控制面板上具备LED显示灯，可实时显示电池状态及电量； |
| 操作易用性 | 台面柜体分离，预留足够的空间，便于主机散热及灵活变更柜体 |
| 柜体 | 配备四层或以上抽屉，  可根据医院需求，灵活增减抽屉； |
| 无线网络要求 | 在医院无线网络环境可无缝漫游；提供无线网络调优，可根据网络环境自动适配调校最佳信号和漫游设置；与第三方网络供应商匹配优化，最大限度提高无线网络性能 |
| 脚轮 | 4寸或5寸医疗级静音、防滑、防缠绕脚轮，其中两个戴刹车功能 |
| 主机系统 | 硬件配置 | CPU：Core i7-6500U或以上  内存：8GB DDR3  硬盘：256GB固态硬盘  无线网卡：支持2.4G/5G Hz 双频Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准  操作系统：Windows7/Windows10 |
| 接口 | USB：4个或以上；1个RJ45 |
| 显示模块 | 21.5“LED显示器或以上，分辨率≥1920\*1080； |
| 电源系统 | 主电池 | 智能磷酸铁锂电池，充放电2000次以上，充电时间<4小时，连续工作时间≥8小时，具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 |
| 安全认证 | 需提供第三方权威认证报告； |
| 充电线 | 需配备2米以上，易于收藏的充电线 |
| 配件 | 标准配件 | PVC台面垫\*1  鼠标、键盘（有线）  多功能置物盒（兼容手消液盒、锐器盒、剪刀盒）\*1  小置物盒\*1（兼容手消液）  带隔板的中置物盒\*1  6.5L垃圾桶\*2  治疗盘\*1  4寸（5寸）医用静音轮\*4，其中两个可以锁定 |

三.维保要求：

整车（含电池）免费维保六年