广东省人民医院器械车采购项目需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量（台） |
| 1 | 一抽治疗车（中） | 65 |
| 2 | 一抽治疗车（小） | 75 |
| 3 | 治疗车（特小） | 103 |
| 4 | 两抽治疗车（中） | 90 |
| 5 | 两抽治疗车（小） | 46 |
| 6 | 三抽治疗车（中号） | 188 |
| 7 | 三抽治疗车（小） | 45 |
| 8 | 五抽抢救车（中） | 56 |
| 9 | 六抽麻醉车（中） | 42 |

1. 一抽治疗车（中号）技术要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 主要技术条款要求 |
| 一抽治疗车（中号） | 规格: 650\*480\*930mm  1.主体材质采用轻型铝合金·304不锈钢·ABS工程塑料结构组成；  ▲2.面板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：580\*430MM，台面四周安全圆形角设计。不锈钢三面护栏，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；  ▲3. 一中抽，抽面高度120mm\*内空：424\*345\*110mm，自吸式三折静音导轨，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为不锈钢拉手，左边为ABS材质透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；；底部置物盆注塑一体成型，尺寸：495\*410\*60mm可放入大量的物品。  4.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； |
| 一抽治疗车（小号） | 610\*475\*930MM  1.主体材质采用轻型铝合金·304不锈钢·ABS工程塑料结构组成；  ▲2.面板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：580\*430MM，台面四周安全圆形角设计。不锈钢三面护栏，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；  ▲3. 一中抽，抽面高度120mm\*内空：430\*335\*110mm，自吸式三折静音导轨，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为不锈钢拉手，左边为ABS材质透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；；底部置物盆注塑一体成型  4.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； |
| 一抽治疗车（特小号 | 规格：460\*450\*960MM（特小号）  1.车体主要材质采用冷钢喷塑件，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀； 2.正面：配置一层抽屉，抽面120mm，内空：370\*390\*110mm，铝合金抽屉拉手；地面~第1层高度为135mm，第1层~抽屉底部高度为507mm；台面上可放一个治疗盘；  3.底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能；  4.毛重：17.3KG  5.包装尺寸：600\*540\*980mm  6.台面材质不着色，好清理，便于消毒，可用消毒液擦拭，无死角 |
| 两抽治疗车（中号） | 规格: 650\*480\*930mm（中号）  1.主体材质采用轻型铝合金·304不锈钢·ABS工程塑料结构组成；  ▲2.面板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：580\*430MM，台面四周安全圆形角设计。不锈钢三面护栏，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；  ▲3.两中抽，抽面高度120mm\*内空：424\*345\*110mm，自吸式三折静音导轨，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为不锈钢拉手，左边为ABS材质透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；底部置物盆注塑一体成型，尺寸：495\*410\*60mm可放入大量的物品。  4.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； |
| 两抽治疗车（小号） | 610\*475\*930MM（小号）  1.主体材质采用轻型铝合金·304不锈钢·ABS工程塑料结构组成；  ▲2.面板为ABS注塑模具一次性成型，台面凹陷尺寸：580\*430MM，台面四周安全圆形角设计。不锈钢三面护栏，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；  ▲3. 两中抽，抽面高度120mm\*内空：430\*335\*110mm，自吸式三折静音导轨，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为不锈钢拉手，左边为ABS材质透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；；底部置物盆注塑一体成型  4.豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； |
| 三抽治疗车（中号） | 规格: 650\*480\*930mm（中号）  1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；  ▲2.上下底面板为ABS注塑模具一次性成型，上下台面四周圆形安全角设计，不锈钢三面围栏；护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；全车三面由整体注塑的三块板子构成。  ▲3. 三中抽，抽面高度120mm\*内空：424\*375\*110mm，自吸式三折静音导轨，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，抽屉内每格配一个透明标签牌＊抽屉拉手为不锈钢拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；  ▲4：带储物功的伸缩工作台  5.：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； |
| 三抽治疗车（小号） | 610\*475\*930MM（小号）  1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；  ▲2.上下底面板为ABS注塑模具一次性成型，上下台面四周圆形安全角设计，不锈钢三面围栏；护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；全车三面由整体注塑的三块板子构成。  ▲3. 三中抽，抽面高度120mm\*内空：424\*375\*110mm mm，自吸式三折静音导轨，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，抽屉内每格配一个透明标签牌＊抽屉拉手为不锈钢拉手，抽屉左上方有个透明标识牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；  ▲4：带储物功的伸缩工作台  5.：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； |
| 五抽抢救车（中号 | 规格: 650\*480\*930mm（中号）  1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；  ▲2.上下底面板为ABS注塑模具一次性成型，上下台面四周圆形安全角设计，不锈钢三面围栏；护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；全车三面由整体注塑的三块板子构成。  ▲3. 五抽，旋转扭断式一次性编码锁。上面两个抽屉高度80mm内空：424\*375\*68mm中间两个抽屉抽面高度120mm\*内空：424\*375\*110mm，最下面大抽高度240mm内空：424\*375\*228mm自吸式三折静音导轨，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，抽屉内每个格子配一个透明标识牌＊抽屉拉手为不锈钢拉手，抽屉左上方有个牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望  ▲4. 带储物功的伸缩工作台  5.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； |
| 六抽麻醉车 | 规格: 650\*480\*930mm（中号）  1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；  ▲2.上下底面板为ABS注塑模具一次性成型，上下台面四周圆形安全角设计，不锈钢三面围栏；护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；全车三面由整体注塑的三块板子构成。  ▲3. 五抽，旋转扭断式一次性编码锁。上面两个抽屉高度80mm内空：424\*375\*68mm中间两个抽屉抽面高度120mm\*内空：424\*375\*110mm，最下面大抽高度240mm内空：424\*375\*228mm自吸式三折静音导轨，抽屉内 3\*3分隔片，可自由分隔，抽屉内每个格子配一个透明标识牌＊抽屉拉手为不锈钢拉手，抽屉左上方有个牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望  ▲4. 带储物功的伸缩工作台  5.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； |

配置清单：每辆治疗车/抢救车/麻醉车的配件，由使用科室根据实际需求任意选择≤6个配件。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备配置名称 |
| 1 | 一抽治疗车（特小号 |
| 2 | ABS材质网篮一只 |
| 3 | 带网篮分隔片 |
| 4 | 分色垃圾桶 |
| 5 | ABS实心杂物盒一只 |
| 6 | 手消盒一只 |
| 7 | 304不锈钢双排龙门补液架 |
| 8 | 静音自动复位功能 |
| 9 | 排插 |
| 10 | 心肺复苏板 |
| 11 | 4升氧气瓶支架 |
| 12 | 除颤器平台 |

维保要求：

整车免费维保五年