|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求** | | | | | | | |
| **序号** | **采购内容** | **内容说明** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** | **推荐品牌** |
| 1 | 人脸门禁一体主机 | 性能要求： 1、设备外观：200万以上像素双目活体摄像头，面部识别距离0.5米以上，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持10000张以上人脸名单，人脸比对时间＜0.5S； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、内置IC刷卡模块； 4、防水防尘，室内外均可使用；  5、全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟；  6、支持云端软件或局域网软件管理；  7、运行稳定，发热量低。 | 253 | 套 |  | 0.00 | 海康威视、旷视、商汤、大华 |
| 2 | 可视对讲门铃门禁 | 1、高清摄像头，感应白光灯；  2、可视对讲；一键开锁； 3、随时监控；室内互呼；自动感光； 4、室内高清彩屏； | 34 | 套 |  | 0.00 | 海康、大华、中控、狄耐克 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、支持锁状态反馈，门磁输出； 2、断电开锁，无残磁、无机械磨损； 3、使用环境：室内； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 133 | 套 |  | 0.00 | 海康威视，立方，霍尼韦尔、力士达、意林 |
| 4 | 单门磁力锁 | 1、支持锁状态反馈，门磁输出； 2、断电开锁，无残磁、无机械磨损； 3、使用环境：室内； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 46 | 套 |  | 0.00 | 海康威视，立方，霍尼韦尔、力士达、意林 |
| 5 | 自动开门器 | 1、性能要求：推荐铝合金材质，坚固耐用； 2、微电脑直流控制，支持开关门调速； 3、可遥控，可连门禁，可互锁； | 74 | 套 |  | 0.00 |  |
| 6 | 闭门器 | 1、液压缓冲；  2、可调速，拉杆伸缩自如，随意调整； 3、不漏油； | 220 | 个 |  | 0.00 | 海康威视，立方，大华、中控、意林 |
| 7 | 出门按钮配置 | 1、亚克力蓝光面板； 2、轻触体验； 3、可带两个遥控器，有效距离高达100米。 | 253 | 套 |  | 0.00 | 海康威视，捷顺，大华、中控 |
| 8 | 红外感应装置 | 1、反应速度：≤0.1S； | 74 | 套 |  | 0.00 | 海康、KOB，阿尔卡诺，东控 |
| 9 | 管理服务器配置 | 满足整体门禁系统运行相应要求 | 1 | 套 |  | 0.00 |  |
| 10 | 人脸门禁管理平台 | 1、管理全院科室及人员的门禁权限设定，护士站或各个病区可以有权限登记人脸； 2、可以设定不同角色的门禁权限，如正式员工、临时人员、实习人员等； 3、可以设定超出时间范围未有打卡的人员自动取消门禁通行权限 4.支持对接主流品牌人脸识别，门禁，停车场等系统，完成对医院原先不同人脸识别平台的对接，进行集中管理和授权管理，通行记录查询，可查询各通行人员通行记录和通行方式； | 1 | 套 |  | 0.00 | 商汤,旷视、海康、大华 |
| 11 | 接入网节点服务 | 根据实际定制 | 24 | 项 |  | 0.00 |  |
| 12 | 门禁电源 | 12V5A门禁电源\开关电源 | 287 | 个 |  | 0.00 | 海康威视，捷顺，大华、中控 |
| 13 | 设备箱配置服务 | 可配置12V或24V开关电源 | 44 | 套 |  | 0.00 | 海康威视，捷顺，大华、中控 |
| 14 | 光纤熔纤 | 含熔纤、材料 | 1 | 项 |  | 0.00 |  |
| 15 | 光缆 | 含光纤线材及敷设 | 3000 | 米 |  | 0.00 |  |
| 16 | 线路配置服务 | 含供电电源线、通信网络、PVC槽、管 | 15000 | 米 |  | 0.00 |  |
| 17 | 门禁安装、集成施工费 | 含门禁安装、闭门器安装、电动开门器安装 | 253 | 套 |  | 0.00 |  |
| 18 | 电源箱、交换机安装 | 含电源箱明装，交换机的安装，接线 | 68 | 套 |  | 0.00 |  |
| 19 | 可视对讲安装集成施工费 | 可视对讲安装及接线 | 34 | 套 |  | 0.00 |  |
| 20 | 消防联动配置服务 | 满足消防联动要求，并与消防主机联动，所有门禁装置在火灾情况下都可以联动开启。 | 1 | 项 |  | 0.00 | 海湾（与原消防系统一致） |
| 21 | 辅材配置服务 | 包含支架、水晶头、胶布、直通、弯头、固定件、五金配件、扎带、标识、水泥钉、修补等 | 287 | 项 |  | 0.00 |  |
| **A** | **合计** |  |  |  |  | **0.00** |  |
| **B** | **系统集成服务费用** |  |  |  |  | **0.00** |  |
| **C** | **项目总预算** | **3年维保** | | | | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |